**K tipli TUTUCU KOLOKOL**

**КОЛОКОЛ ЛОВИЛЬНЫЙ типа К**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C:\Users\User\Desktop\колокол.JPG** |  | **C:\Users\User\Desktop\ловители\Снимок3335.JPG** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S/s | Şifri | Tutucu diametrlər diapazonu, mm | Quyunun borusuz qırılan diametri (balta üzrə) | Yükqaldırma qabiliyyəti , t | Tutulan kəmərin birləşdirici yivi (qıfıl) | Tutulan boru ГOСT 632-75 | Tutulan yivin diametri, mm | Diametri, mm | Uzunluğu, mm | Kütləsi, kq |
| поз | Шифр | Диапазон захватываемых диаметров, мм | Диаметр скважины в месте обрыва колонны | Грузоподъемность, т |  Присоединительная резьба ловильной колонны (замковая) | Ловильная труба ГОСТ 632-75 | Диаметр ловильной резьбы, мм | Диаметр, мм | Длина, мм | Масса, кг |
| 13 | К135-113К135-113Л | 127-132 | 190,5-269 | 125 | 3-133 | 168 | 113-135 | 170 | 635 | 41 |
| 14 | К-135-113К-135-113Л | 127-132 | 190,5-269 | 125 | 3-133 | 168 | 113-135 | 170 | 680 | 41 |
| 15 | К-135-113К-135-113Л | 127-132 | 190,5-269 | 125 | 3-133 | 168 | 113-135 | 170 | 670 | 41 |
| 18 | К-150-128К-150-128Л | 140-147 | 214-490 | 135 | 3-147 | 194 | 128-150 | 194 | 665 | 70 |
| 19 | К-150-128К-150-128Л | 140-147 | 214-490 | 135 | 3-117 | 194 | 128-150 | 194 | 665 | 70 |