**TQ-500;TQ-700 TƏMİZLƏYİCİ QƏFƏS**

**РЗ-500;РЗ-700 РЕШЕТКА ЗАЩИТНАЯ**

 **TQ-500; TQ-700 PROTECTIVE GRID**

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\User\Desktop\tq-500.JPG | **C:\Users\User\Desktop\TQ.JPG** |

 ***TQ-500-8.0* and *TQ-700-8.0* cleaning cages are designed to protect against damage to foreign objects falling into the compressor flow line.**

 **It is installed at the beginning of the metering junction in gas storage areas.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ***TQ-500*** | ***TQ-700*** |
| 1 | **Nominal diameter, Dş , mm****Номинальный диаметр, Dş , мм** | 500 | 700 |
| *2* | **Pressure nominal, МPа (kgf/cm2)****Давление номинальное, МПа (кгс/см2)** | 8,0 (80) |
| 3 | **Hydraulic pressure loss, МPа (kgf/cm2)****Гидравлические потери давления, МПа (кгс/см2)** | 0,01(0,1) |
| 4 | **The total area of the holes in the grid****Суммарная площадь отверстий в решетке** | **More pipeline area****Больше площади сечения трубопровода** |
| 5 | **Temperature, ͦ C** **Температура, ͦ C** | -60...+80 |
| 6 | **Type of the join****Тип соединения** | **Flanged****Фланцевое** |
| 7 | **Dimensions, mm****Габаритные размеры, мм** |  |
| 7.a | **-length, L****-длина, L** | 1530 | 1968 |
| 7.b | **-outside diameter (body), D****-наружный диаметр (корпуса), D** | 865 | 1215 |
| 7.c | **-height, H****-высота, H** | 1385 | 1805 |
| 8 | **Weight, kg****Масса, кг** | 2200 | 3800 |